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Заявление

1.Наименование и характеристика объекта:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Площадь здания (участка)________________
2. Заявитель: ________________________________________________________________   
                                 (наименование, почтовый адрес)
3. Представитель заказчика: __________________________________________________
                                                       (кто планируется присутствовать на измерениях, контактный телефон)
4. Материал стен:    __________________________________________________________
                                    (кирпич, керамзитобетонные блоки или др.)
5. Тип фундамента:  __________________________________________________________
                                        (монолит, бетонные блоки или др.)
6. Тип окон:  _________________________________________________________________
                            (двухкамерные стеклопакеты или др.)
7. Система вентиляции здания:   _______________________________________________
                                                            (естественная или др.)
8. Отопление:  _______________________________________________________________
                             (включено-отключено на момент измерений)
9.Цель обследования: _________________________________________________________
                                                               (после окончания строительства, после капитального ремонта или др.)

10.Вид работ:_________________________________________________________________
- Прислать (приготовить) чертежи здания с экспликацией помещений, чтобы названия помещений были ясно видны.

- При измерении радона согласно нормативной документации не менее, чем за 12 часов до измерений должны быть закрыты двери  и окна помещений (в т.ч. и подвальные), предназначенных для обследования, чтобы предотвратить их вентиляцию (например, закрыть с вечера и открыть только при измерениях).
Руководитель организации-подрядчика


М.П.

